清江浦区疾控中心（卫生监督所）采购需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 性能参数 | 品牌限定 |
| 1 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1、控制与显示精度0.1℃。  **2、有效容积：**大于350L。  3、冷藏温度范围2～8℃。  4、温度控制：电脑板控制，数字温度显示。  5、报警功能齐全，多种故障报警、报警方式。  6、冷凝水汇集后自动蒸发。  7、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。  8、门体带门锁。  9、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。  10、USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。  11、WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。  12、产品具备CE认证。  **13、认证证书：具备医疗器械注册证，并且能够出具官方检测报告。** | 海尔/  海信/  澳柯玛/  美菱/赛默飞/  美的 |
| 2 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1、控制与显示精度0.1℃。  2、**有效容积：**大于650L  3、冷藏温度范围2～8℃。  4、温度控制：电脑板控制，数字温度显示；  5、冷凝水汇集后自动蒸发。  6、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。  7、冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音。  8、门体带门锁。  9、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。  10、USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。  11、WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。  12、产品具备CE认证。  **13、认证证书：具备医疗器械注册证，并且能够出具官方检测报告。** |
| 3 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 台 | 1. 样式：立式。 2. 有效容积：冷藏大于205升，冷冻大于95升。 3. 门体配备：冷藏室有观察窗。   4、冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度范围-15 ～-30℃。  5、上下双间室。  6、25℃环境下，空载耗电量不高于2.0kW·h/24h。  7、温度设置精度：温度设置精度0.1℃。  8、温度均匀性：冷藏及冷冻温度均匀度不高于1℃。  9、双压缩机。  10、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，断电报警等。  11、带温度记录仪测试孔。  12、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁。  **13、认证证书：具备医疗器械注册证，并且能够出具官方检测报告。** |
| 4 | 电冰箱 | 1 | 台 | 1. 箱门结构：两门冰箱 2. 总容积：不小于200L 3. 能效等级：不高于二级 4. 控温方式：机械控温 5. 冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度范围-20 ～-30℃，电脑板控制，冷藏精度0.1℃。 |